**Příloha č. 1 zadávací dokumentace –**

**Technická specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění je dodávka 100G testeru pro měření vysokorychlostních signálů.

Zařízení musí splňovat následující technické požadavky:

1. měření 100G ethernetu

2. IP testy až do 100% zatížení (100G line-rate)

3. test RFC 2544

4. test Y.1564

5. podpora výměnných transceiverů – uveďte typ

Jiné:

Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl:

- zda nabízeným testerem lze měřit OTN (případně za jakých podmínek)

- cenu SW licencí

- zda tester podporuje IPv6

V případě, že uchazeč nabízený tester již v ČR dodává, může předložit i reference odběratelů z ČR.